УТВЕРЖДЕНО

Правлением ДНП «Удачное»

«30» июля 2015 года

**Регламент**

установки ограждений участков в КП «Смольный»

1. Настоящий регламент утвержден в соответствии с Уставом ДНП «Удачное», а также Правилами застройки и проживания на территории ДНП «Удачное».

Регламент утвержден в целях сохранения стилистического единства ограждений в КП «Смольный». Ограждения устанавливаются между участками и на границах частных домовладений и земель общего пользования. Действие данного регламента распостраняется на всех собственников земельных участков.

Ограждения между участками и на границах частных домовладений и земель общего пользования на территории ДНП «Удачное» должны строго соответствовать по внешнему виду Приложению №1 к настоящему регламенту.

1. Участки от 6-ти соток и более (коттеджи) огораживаются сварным забором высотой не более 2-х метров.
2. На участках от 6-ти до 4-х соток (дуплекс) высота ограждений 1,6 метра.
3. На участках менее 4-х соток (таунхаус) высота ограждений 0,8 метра.
4. Установка ограждения не является обязательным для домовладений и выполняется на усмотрение собственника.
5. В случае, если собственник принимает решение выполнить данный вид работ самостоятельно, то ограждения должны строго соответствовать определенному типу (как по высоте, так и по внешнему виду).